**全院壁挂空调634台，柜机131台，中央空调13台（风冷），空气源热泵9台，药剂冷库2座。**

**要求：对全院分体式空调进行维修保养，对压缩机、冷凝器、蒸发器、铜管、膨胀阀等所有空调配件（含电磁阀）进行检查和保养及更换。定期检查空调内外机运行情况（含加氟、清洗、排水、漏水），对室内机进行清洗（至少每年一次）。并进行拆机、换机（含运输）等事项。**

**定期对中央空调（风冷）日常检查维护、保养。对压缩机、冷媒管、铜管、冷凝水管等所有空调配件进行定期检查维护、保养，并维修。并定期对过滤器、冷凝器、水槽、蒸发器及其末端进行清洗，并维修。检查各管道接口是否完好有无氟泄露和漏水。并对其进行维修保养。（每年至少彻底清洗一次）**

**定期对空气源热泵进行日常巡检，维护、保养。对压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器、水箱等一系列配件进行维修保养。**

**急诊中央空调风机盘管487套。出风口593个，冷却塔2座。**

**定期检查盘管，对蒸发器、翅片，电机，风轮、电磁阀等一系列配件进行检查和保养及维修更换，对管道进行巡检，接水盘漏水等问题进行检查、维护、保养，定期清洗中央空调出风口、过滤网、蒸发器、翅片。（每年至少彻底清洗一次）**

**冷却塔定期进行清洗、检查，对皮带、电机、轴承、风机叶片、管道、填料进行检查，保养及维修、维护。**

**定期对冷库进行巡检，确保冷库正常运转，并维修和更换膨胀阀、压缩机、风机、蒸发器、温控器等所有配件，定期检查排气，吸气是否正常。**